- 분당서현청소년수련관 -

4차산업 체험 랩 기기 및 콘텐츠 구입

규격서

2022. 8.

성남시청소년재단

분당서현청소년수련관

가. 대상품목

물품명	단위	수량
Virtuix Omni VR Platform	식	1
VR HMD	EA	4
VR Coordinates	EA	8
VR CONTROLLER	EA	8
Console PC	EA	4
UHD LED TV	EA	4
TV 거치대	EA	4
SPODY-C	set	1
모션인식감응 모듈	식	1
프로젝터	EA	1
운영PC	EA	1
VR 스포츠 콘텐츠	식	1
SPODY 스포츠 콘텐츠	식	1
레이싱시트	EA	2
레이싱휠	EA	2
VR 레이싱 콘텐츠	식	2

※ 상기 물품 동등 이상

※ 상기 물품 간에 대해 설치 및 연결, 장비 설정 포함

나. 시스템 규격(세부사양)

❍ VR 스포츠존

순번	품명	사양	수량
1	Virtuix Omni VR Platform	Footprint of 55” (140cm) x 55” (140cm) Adjustable height 35" (89cm) to 44" (112cm). The Omni is designed to accomodate a user heightranging from 4’8” to 6’5” (142cm - 195cm) and aweight up to 285 lbs (130kg). Power supply: 100-240V, 50/60Hz, 3 Watt 물품공급·기술지원확약서 제출	1
2	VR HMD	본체 헤드셋 : 스크린 : 듀얼 아몰레드 3.6’’ diagonal 해상도 : 1080 x 1200 pixels per eye (2160 x 1200 pixels combined) Refresh rate : 90 Hz 시야각 : 110 degrees 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	2
3	VR Coordinates	최대인식거리 92㎡ 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	4

순번	품명	사양	수량
4	VR CONTROLLER	손목스트랩, 마이크로USB, 960mAh 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	4
5	Console PC	VR 운영 시스템, 콘텐츠 운영관리 및 유저 데이터베이스 관리를 통해 원활한 시스템을 이용하도록 지원하는 역할 CPU i7-10th, RAM 16GB, SSD 500GB, GPU RTX3060 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	2
6	UHD LED TV	VR콘텐츠를 이용하고 있는 유저 화면 미러링을 통해 동시 체험 및 안전사고 예방 목적 화면크기: 43” (108cm) 디스플레이: UHD 해상도: 1920 x 1080 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	2
7	TV 거치대	재질 : 스틸 및 알루미늄 이동가능 일체형 모듈형 VR HMD 및 운영CONSOLE, Monitor 거치 브라켓 포함 단품 구성이 아닌 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급𐩐기술지원확약서 제출	2
8	SPODY-C	Depth, Color Camera 시스템을 통해 인터렉션 반응을 직접 활용, 스포츠 및 교육을 진행하기 적합한 기기로 설치가 용이하고 주변 환경과 어울려야 함 Depth Image Size : 640 x 480 @ 30FPS RGB Image Size : Up to 1280 x 720 @ 30FPS 스크린 규격 : 2400(W)*2000(H)mm 벽에서의 권장 설치 거리 : SPODY : 3.2M Beam Projector : 1.5M 크 기 : 230(W)*217(D)*80(H)mm / 무 게 : 4kg 독점 판매권에 의한 물품공급·기술지원확약서 제출	1
9	모션인식감응 모듈	IR, DEPTH Camera를 통한 모션 및 인식 감응 스크리닝 시스템 모듈 알고리즘 Field of View : 60°H x 49.5°V x 73°D Range : 0.6m – 8m 인터렉션 시스템을 구성하는 핵심 알고리즘으로 물품공급·기술지원확약서 제출	1
10	빔 프로젝터	빔 프로젝터 및 SPODY시스템과 상호 연계 작용을 시켜 영상화면 내 영역 활동이 가능하도록 모니터링을 제공하는 역할로 단품이 아닌 시스템으로 품공급·기술지원확약서 제출 밝 기 : 3,400lm 명암비 : 16,000:1 렌즈 초점거리 : 6.4mm 렌즈 줌 비율 : 1-1.35 RGB 액정 셔터 투사 시스템	1

순번	품명	사양	수량
11	운영PC	SPODY 시스템, 알고리즘 및 콘텐츠 등을 탑재하여 네트워크 구성과 골프 시스템 등을 지원하고, 원활한 시스템 구동이 가능하도록 하는 운영 단말기로 품공급·기술지원확약서 제출 CPU : i5-10210U RAM : DDR4 19200 16G SSD : 240GB M.2SSD 오디오 출력 : 16 W Monox1	1
12	VR 스포츠 콘텐츠	스포츠 활동형 콘텐츠를 활용하여 체육활동을 피하거나 동기가 부족한 학 생들에게 진입장벽을 낮추고, 피드백을 제공 하며, 몰입감을 제공함 VR일반 스포츠 콘텐츠 5종 콘텐츠에 제반되는 부속품 지원 장비에 콘텐츠 탑재하여 제공 Virtuix Omni 호환 콘텐츠 5종으로 품공급·기술지원확약서 제출	1
13	SPODY 스포츠 콘텐츠	스크린에 공을 던지거나 터치를 하는 등의 상호작용을 통해 다양한 영역활동을 바탕으로 신체활동 및 교육, 안전, 환경 활동을 함께 하여 아이들의 상상력, 언어능력, 공간 판단 능력, 집중력 등 인지능력 개선의 효과적인 콘텐츠 스포츠 활동형 콘텐츠 10종(농구, 축구, 야구, 다트볼 등) 콘텐츠에 제반되는 부속품 지원 SPODY에 콘텐츠 탑재하여 제공으로 품공급·기술지원확약서 제출	1

❍ VR 레이싱존

순번	품명	사양	수량
1	VR HMD	본체 헤드셋 : 스크린 : 듀얼 아몰레드 3.6’’ diagonal 해상도 : 1080 x 1200 pixels per eye (2160 x 1200 pixels combined) Refresh rate : 90 Hz 시야각 : 110 degrees	2
2	VR Coordinates	최대인식거리 92㎡	4
3	VR CONTROLLER	손목스트랩, 마이크로USB, 960mAh	4
4	Console PC	VR 운영 시스템, 콘텐츠 운영관리 및 유저 데이터베이스 관리를 통해 원활한 시스템을 이용하도록 지원하는 역할 CPU i7-10th, RAM 16GB, SSD 500GB, GPU RTX3060	2

순번	품명	사양	수량
5	UHD LED TV	VR콘텐츠를 이용하고 있는 유저 화면 미러링을 통해 동시 체험 및 안전사고 예방 목적 화면크기: 43” (108cm) 디스플레이: UHD 해상도: 1920 x 1080	2
6	TV 거치대	재질 : 스틸 및 알루미늄 이동가능 일체형 모듈형 VR HMD 및 운영CONSOLE, Monitor 거치 브라켓 포함	2
7	레이싱시트	VR 레이싱을 위한 플레이 시트로 어린아이부터 성인까지 다양한 연령이 사용하기에 적합 한 사이즈 및 소재로 구성 노브볼트를 이용하여 손쉬운 페달 휠 간격 조절가능 스티어링휠 및 패달 거치대 포함	2
8	레이싱휠	휠회전 900록투록 듀얼모터 포스 피드백 과열방지 비선형패달 포함	2
9	VR 레이싱 콘텐츠	시뮬레이션 레이싱 스포츠 VR 콘텐츠 한글 지원을 통한 원활한 게임플레이 가능 온라인 멀티 플레이를 통한 대전형식 지원	2