- 분당서현청소년수련관 -

4차산업 체험 랩 기기 및 콘텐츠 구입 과업지시서

사 업 명	4차산업 체험 랩 기기 및 콘텐츠 구입
주관기관	성남시청소년재단
사업부서	분당서현청소년수련관

2022. 8.

성남시청소년재단

분당서현청소년수련관

1		사업개요

1. 사업 목적

주민참여예산제 선정, 지역 주민과 청소년을 대상으로 차별없는 미래 디지털 기술 보급을 통해 디지털 소외계층 감소 및 디지털 포용사회 구축을 위함

2. 사업 개요

가. 사 업 명 : 4차산업 체험 랩 기기 및 콘텐츠 구입

나. 사업위치 : 분당서현청소년수련관 2층 상상플러스(불정로386번길 38)

다. 사업규모 : 135.77㎡(실제와 다를 수 있음)

라. 사 업 비 : 금77,550,000원(부가가치세 포함)

마. 납품기간 : 착수일로부터 29일 이내

※ 상세 납품일정은 협의가능

2		과업내용

1. 일반사항

가. 적용범위

1) 본 규격서는 성남시청소년재단 분당서현청소년수련관 내 채험랩 XR 기기 및 콘텐츠 구입‧설치와 관련하여 성남시청소년재단과 XR 기기 및 콘텐츠 납품‧설치 업체(이하“업체”이라 한다) 간에 성립되어야 할 구매조건, 세부 사양 등 계약이행에 대한 제반 사항을 규정함에 있다.

나. 사업범위

1) 초실감형 XR 체험존을 효과적으로 구현할 수 있는 H/W, S/W 구입·설치

2) 프로젝션 맵핑, 터치 센서, 인터렉티브 미디어월 및 영상송출, 표현장비 구축

3) 실감콘텐츠를 통한 특화된 공간 구축 및 다양한 초실감 존(ZONE) 조성

4) 신체활동 및 교육활동 등 콘텐츠 및 가볍고 작동이 편리한 기기를 활용하여 어린이부터 사용 가능한 인터렉티브 시스템 구축

다. 대상품목

물품명	단위	수량
Virtuix Omni VR Platform	식	1
VR HMD	EA	4
VR Coordinates	EA	8
VR CONTROLLER	EA	8

물품명	단위	수량
Console PC	EA	4
UHD LED TV	EA	4
TV 거치대	EA	4
SPODY-C	set	1
모션인식감응 모듈	식	1
프로젝터	EA	1
운영PC	EA	1
VR 스포츠 콘텐츠	식	1
SPODY 스포츠 콘텐츠	식	1
레이싱시트	EA	2
레이싱휠	EA	2
VR 레이싱 콘텐츠	식	2

※ 자세한 규격사항은 세부사양 참고

라. 일반조건

1) “업체”가 납품 및 설치하는 XR 장비 관련 H/W와 S/W 구성, 네트워크 연결 등 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”의 완전한 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 관련 시스템 간의 호환성 및 연계성을 가져야 한다.

2) 제품의 납품, 설치작업, 시험, 성능보증 등의 책임은 “업체”에게 있으며, 납품설치 및 시험도중 발생되는 제반 안전사고와 제품의 결함 및 저작권 분쟁 등의 문제에 대해서는“업체”가 배상 책임이 있다.

3) 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령과 시행규칙 및 계약예규 등 관련법을 따른다.

4) 본 계약 또는 규격서와 관련하여 분쟁이 있는 경우 관할법원은 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

2. 특수사항

가. 시스템 납품 및 설치

1) “업체”는 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”가 제시하는 상세 내역서(3. 구입장비 및 시스템 세부사양)를 충족하는 정품·완제품으로 공급해야 하며, 이에 대한 주요 구성품 및 부품 또한 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

2) 납품되는 모든 소프트웨어는 정품 및 납품일 현재 최신 버전이어야 하고, 개별 소프트웨어의 라이선스를 제공하여야 하며 원소유자의 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다.

3) 모든 장비(VR, VR Raicing, SPODY)는 콘텐츠가 탑재된 상태로 납품되어야한다.

4) 제품을 설치할 때는 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”와 협의하여 지정된 위치에 설치한다.

5) 시스템 납품 및 설치 시 장비와의 호환 및 상호연동을 고려해야한다.

6) 본 사업의 목적 달성을 위하여 시스템 설치에 필요한 기술적 제반 비용과 그 문제 처리는 “업체”가 부담한다.

나. 남품 및 검수

1) 제품규격의 확인은 본 규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 “업체”는 관련 증빙서류를 제출하거나 또는 기타 확인과정을 통하여 검수기간 이내에 입증하여야 한다.

2) 검수는 검수 담당자의 입회하에“성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”이 지정하는 방법에 의해 실시한다.

3) 검수결과 하자 발생 시 이의 개선에 필요한 모든 작업은“업체”의 부담으로 시행 조치하여야 한다.

4) 검수 완료 후에라도 무상하자보증기간 내 납품 제품을 운용함에 있어 납품제품으로 인한 장애가 발생한 경우 “업체”는 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”가 제시하는 물품 규격서(3. 구입장비 및 시스템 세부사양)에 따라 모든 콘텐츠 제작 장비 및 시스템 등을 무상 하자보증수리로 조치해야 한다.

5) 대금지급은 모든 제품을 납품설치하고 검수가 완료되었을 때 “업체”의 청구에 의하여 지급한다.

6) 물품 설치 또는 납품이 완료 후 월 5회 이상 동일한 장애발생 또는 무상유지보수기간 이내에 월 5회 이상 납품 및 설치 물품에 장애 발생 시 동종의 신품 기기로 즉시 교체하여야 한다.

7) 검수 완료 후에라도 무상하자보증기간 내 납품 제품을 운용함에 있어 납품제품으로 인한 장애가 발생한 경우“업체”는 H/W에 대한 1년 이상 무상 하자보증수리로 조치해야 한다.

다. 공급업체 준수사항

1) 장비 납품 시 파손이나 시험 운영 중 에러가 발생하였을 경우 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야 한다.

2) 최종 인수 결과 시스템 운영 불가 및 기기의 하자 발생으로 계약 조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 그 비용은 공급 업체 부담으로 한다.

3) 모든 장비와 H/W는 제조사 본사가 보증하는 정품 보증서와 운영 체제를 포함한 S/W를 제공하여야 한다.

라. 유지보수 및 기술지원

1) 무상유지보수 기간은 시스템 검수일로부터 1년으로 한다.

2) 무상유지보수 기간 내 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”의 사정으로 시스템 확장, 타 시스템과 연동 할 경우 “업체”는 기술 지원을 하여야 한다.

3) 무상유지보수 기간 중 발생한 하자에 대해서 “업체”는 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 한다.

마. 교육 및 운영 지원

1) “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”가 요청할 시 “업체”는 시스템 설치 완료 후 납품한 장비와 소프트웨어의 관리자 및 사용자 교육을 지원하여야 한다.

2) 납품되는 모든 장비와 개별 소프트웨어 장애 발생 시 신속한 복구 및 기술 지원에 대하여 관리자 및 사용자 교육을 무상 지원하여야 한다.

3) “업체”는 장비 관련 기본 교육 및 운용에 필요한 기술 자료를 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”의 담당 관리자에게 충분히 제공하여야 한다.

바. 제품 포장 및 운반

1) 납품하는 모든 물품은 원제작자의 표준 포장규격에 맞도록 포장․운반하여야 한다.

사. 납품기한

1) 제품규격서와 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 이내에 사업이행을 하지 않았을 경우에 그 책임은 “업체”에게 있다.

2) “업체”는 규격서에 명시된 모든 장비 및 기자재 일체를 일괄 공급방식으로 납품일까지 납품하여야 한다.

아. 제출서류

1)“업체”는 납품일정 및 착수계를 계약 후 3일 이내에 제출하여야 한다.

2)“업체”는 납품계(설치내역서 및 검수확인서, S/W 라이선스, 각종 메뉴얼 등)를 납품 후 3일 이내에 제출하여야 한다.

자. 보안 및 기타

1) 본 규격서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 “업체”는 제품의 납품이나 기술지원 등에 문제가 발생되지 않도록 사전조치 하여야 하며 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”와 “업체”간 해석에 차이가 있을 때 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”의 계약담당자의 해석에 따른다.

2) “업체”는 본 계약과 관련하여 취득한 모든 정보를 “성남시청소년재단 분당서현청소년수련관”의 승인 없이 누설할 수 없으며, 만일 이를 위반하였을 경우 민․형사상의 책임을 진다.

3. 구입장비 및 시스템 세부사양

❍ VR 스포츠존

순번	품명	사양	수량
1	Virtuix Omni VR Platform	Footprint of 55” (140cm) x 55” (140cm) Adjustable height 35" (89cm) to 44" (112cm). The Omni is designed to accomodate a user heightranging from 4’8” to 6’5” (142cm - 195cm) and aweight up to 285 lbs (130kg). Power supply: 100-240V, 50/60Hz, 3 Watt 물품공급·기술지원확약서 제출	1
2	VR HMD	본체 헤드셋 : 스크린 : 듀얼 아몰레드 3.6’’ diagonal 해상도 : 1080 x 1200 pixels per eye (2160 x 1200 pixels combined) Refresh rate : 90 Hz 시야각 : 110 degrees 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	2
3	VR Coordinates	최대인식거리 92㎡ 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	4
4	VR CONTROLLER	손목스트랩, 마이크로USB, 960mAh 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	4
5	Console PC	VR 운영 시스템, 콘텐츠 운영관리 및 유저 데이터베이스 관리를 통해 원활한 시스템을 이용하도록 지원하는 역할 CPU i7-10th, RAM 16GB, SSD 500GB, GPU RTX3060 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출	2
6	UHD LED TV	VR콘텐츠를 이용하고 있는 유저 화면 미러링을 통해 동시 체험 및 안전사고 예방 목적 단품 구성이 아니 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급·기술지원확약서 제출 화면크기: 43” (108cm) 디스플레이: UHD 해상도: 1920 x 1080	2
7	TV 거치대	재질 : 스틸 및 알루미늄 이동가능 일체형 모듈형 VR HMD 및 운영CONSOLE, Monitor 거치 브라켓 포함 단품 구성이 아닌 시스템 구성, 제작 물품으로 물품공급𐩐기술지원확약서 제출	2
8	SPODY-C	Depth, Color Camera 시스템을 통해 인터렉션 반응을 직접 활용, 스포츠 및 교육을 진행하기 적합한 기기로 설치가 용이하고 주변 환경과 어울려야 함 Depth Image Size : 640 x 480 @ 30FPS RGB Image Size : Up to 1280 x 720 @ 30FPS 스크린 규격 : 2400(W)*2000(H)mm 벽에서의 권장 설치 거리 : SPODY : 3.2M Beam Projector : 1.5M 크 기 : 230(W)*217(D)*80(H)mm / 무 게 : 4kg 독점 판매권에 의한 물품공급·기술지원확약서 제출	1

순번	품명	사양	수량
9	모션인식감응 모듈	IR, DEPTH Camera를 통한 모션 및 인식 감응 스크리닝 시스템 모듈 알고리즘 Field of View : 60°H x 49.5°V x 73°D Range : 0.6m – 8m 인터렉션 시스템을 구성하는 핵심 알고리즘으로 물품공급·기술지원확약서 제출	1
10	빔 프로젝터	빔 프로젝터 및 SPODY시스템과 상호 연계 작용을 시켜 영상화면 내 영역 활동이 가능하도록 모니터링을 제공하는 역할로 단품이 아닌 시스템으로 품공급·기술지원확약서 제출 밝 기 : 3,400lm 명암비 : 16,000:1 렌즈 초점거리 : 6.4mm 렌즈 줌 비율 : 1-1.35 RGB 액정 셔터 투사 시스템	1
11	운영PC	SPODY 시스템, 알고리즘 및 콘텐츠 등을 탑재하여 네트워크 구성과 골프 시스템 등을 지원하고, 원활한 시스템 구동이 가능하도록 하는 운영 단말기로 품공급·기술지원확약서 제출 CPU : i5-10210U RAM : DDR4 19200 16G SSD : 240GB M.2SSD 오디오 출력 : 16 W Monox1	1
12	VR 스포츠 콘텐츠	스포츠 활동형 콘텐츠를 활용하여 체육활동을 피하거나 동기가 부족한 학 생들에게 진입장벽을 낮추고, 피드백을 제공 하며, 몰입감을 제공함 Virtuix Omni 호환 콘텐츠 5종으로 품공급·기술지원확약서 제출 VR일반 스포츠 콘텐츠 5종 콘텐츠에 제반되는 부속품 지원 장비에 콘텐츠 탑재하여 제공	1
13	SPODY 스포츠 콘텐츠	스크린에 공을 던지거나 터치를 하는 등의 상호작용을 통해 다양한 영역활동을 바탕으로 신체활동 및 교육, 안전, 환경 활동을 함께 하여 아이들의 상상력, 언어능력, 공간 판단 능력, 집중력 등 인지능력 개선의 효과적인 콘텐츠 스포츠 활동형 콘텐츠 10종(농구, 축구, 야구, 다트볼 등) 콘텐츠에 제반되는 부속품 지원 SPODY에 콘텐츠 탑재하여 제공으로 품공급·기술지원확약서 제출	1

❍ VR 레이싱존

순번	품명	사양	수량
1	VR HMD	본체 헤드셋 : 스크린 : 듀얼 아몰레드 3.6’’ diagonal 해상도 : 1080 x 1200 pixels per eye (2160 x 1200 pixels combined) Refresh rate : 90 Hz 시야각 : 110 degrees	2
2	VR Coordinates	최대인식거리 92㎡	4
3	VR CONTROLLER	손목스트랩, 마이크로USB, 960mAh	4

순번	품명	사양	수량
4	Console PC	VR 운영 시스템, 콘텐츠 운영관리 및 유저 데이터베이스 관리를 통해 원활한 시스템을 이용하도록 지원하는 역할 CPU i7-10th, RAM 16GB, SSD 500GB, GPU RTX3060	2
5	UHD LED TV	VR콘텐츠를 이용하고 있는 유저 화면 미러링을 통해 동시 체험 및 안전사고 예방 목적 화면크기: 43” (108cm) 디스플레이: UHD 해상도: 1920 x 1080	2
6	TV 거치대	재질 : 스틸 및 알루미늄 이동가능 일체형 모듈형 VR HMD 및 운영CONSOLE, Monitor 거치 브라켓 포함	2
7	레이싱시트	VR 레이싱을 위한 플레이 시트로 어린아이부터 성인까지 다양한 연령이 사용하기에 적합 한 사이즈 및 소재로 구성 노브볼트를 이용하여 손쉬운 페달 휠 간격 조절가능 스티어링휠 및 패달 거치대 포함	2
8	레이싱휠	휠회전 900록투록 듀얼모터 포스 피드백 과열방지 비선형패달 포함	2
9	VR 레이싱 콘텐츠	시뮬레이션 레이싱 스포츠 VR 콘텐츠 한글 지원을 통한 원활한 게임플레이 가능 온라인 멀티 플레이를 통한 대전형식 지원	2